## Crear configuraciones de entorno

Configure los valores de las búsquedas, tiempo de espera de comunicaciones, etc. Configure los parámetros de búsqueda de dispositivos mediante el procedimiento siguiente. 1.Seleccione [Herramientas] y después el comando [Configuración de entorno] para visualizar la ventana "Configuración de entorno". Si agrega parámetros de búsqueda de dispositivos. 2.Especifique la dirección de difusión que se agregará en "Configuración de difusión IP", y haga clic en el botón [Agregar]. 3.Se mostrará la dirección IP de difusión agregada a la lista siguiente. Si elimina parámetros de búsqueda de dispositivos. 4.Seleccione la dirección IP que mostrar en la lista en "Configuración de difusión IP", y haga clic en el botón [Eliminar]. 5.Dirección IP eliminada de la lista. Si realiza búsquedas que incluyan subredes locales. 6.Marque "Buscar subred local". Si busca puertos locales. 7.Para buscar dispositivos conectados mediante USB, active "Buscar USB". 8.Para buscar dispositivos conectados mediante LPT, active "Buscar LPT". 9.Especifique valores definidos por el usuario para la configuración descrita anteriormente y haga clic en el botón [Aceptar] para guardar la configuración. Si desea que la dirección IP se restablezca automáticamente. 1.Marque "Restablecer dirección IP automáticamente". Si la dirección IP o un dispositivo registrado automáticamente que utiliza el entorno DHCP ha cambiado, o bien si la dirección IP del dispositivo ha cambiado, puede buscar y restablecer automáticamente la dirección IP. Las direcciones que se pueden restablecer están en los parámetros configurados mediante los dispositivos. Configure el tiempo de espera mediante el procedimiento siguiente. 1.Haga clic en el botón [Configuración de tiempo de espera] para mostrar la ventana "Configuración de tiempo de espera". 2.El tiempo de espera de búsqueda de "Buscando dispositivos" se puede usar para configurar el tiempo máximo de espera para la búsqueda. 3.El tiempo de espera de comunicación de "Buscando dispositivos" se puede usar para configurar el tiempo máximo de espera para las comunicaciones. 4.El tiempo de espera de comunicación de "Realizando configuraciones" se puede usar para configurar el tiempo máximo de espera para las comunicaciones. 5.El número de reintentos de "Realizando configuraciones" se puede usar para configurar el número máximo de reintentos de comunicaciones con un dispositivo. 6.El intervalo de reintentos de "Realizando configuraciones" se puede usar para configurar el intervalo de reintentos de comunicaciones con un dispositivo. 7.El intervalo de restablecimiento de "Restablecer dirección IP automáticamente" puede configurar el intervalo para el restablecimiento automático. 8.Especifique valores definidos por el usuario para la configuración descrita anteriormente y haga clic en el botón [Aceptar] para guardar la configuración.