## Umgebungseinstellungen vornehmen

Nehmen Sie Umgebungseinstellungen wie Suche, Kommunikationszeitüberschreitung usw. vor. Stellen Sie die Gerätesuchparameter mithilfe des folgenden Verfahrens ein. 1. Wählen Sie die Befehle [Tools] und [Umgebungseinstellungen] zur Anzeige des Fensters "Umgebungseinstellungen". Hinzufügung von Gerätesuchparametern. 2. Geben Sie die hinzuzufügende Sendeadresse in "IP-Sendeeinstellung" ein und klicken Sie die [Hinzufügen]-Taste. 3. Die zur folgenden Liste hinzugefügte Sende-IP-Adresse wird angezeigt. Löschen von Gerätesuchparametern. 4. Wählen Sie die anzuzeigende IP-Adresse in der Liste unter "IP-Sendeeinstellung" und klicken Sie die [Löschen]-Taste. 5. Die IP-Adresse wird aus der Liste gelöscht. Durchführung von Suchen unter Einbeziehung lokaler Teilnetze. 6. Markieren Sie "Lokales Teilnetz suchen". Suche nach lokalen Anschlüssen. 7. Zur Suche nach über USB angeschlossenen Geräten aktivieren Sie "USB suchen". 8. Zur Suche nach über LPT angeschlossenen Geräten aktivieren Sie "LPT suchen". Automatische Rückstellung der IP-Adresse. 1. Markieren Sie "IP-Adresse automatisch zurückstellen". Falls sich die IP-Adresse eines Geräts, das mithilfe der DHCP-Umgebung automatisch registriert wurde, geändert hat oder die Geräte-IP-Adresse sich geändert hat, können Sie die IP-Adresse automatisch suchen und zurückstellen. Rückstellbare Adressen liegen innerhalb der mithilfe der Geräte eingestellten Parameter. Stellen Sie die Zeitüberschreitung mithilfe des folgenden Verfahrens ein. 1. Klicken Sie die [Zeitüberschreitungseinstellungen]-Taste zur Anzeige des "Zeitüberschreitungseinstellungen"-Fensters. 2. Die Suchzeitüberschreitung für "Geräte suchen" kann zur Einstellung der maximalen Suchwartezeit verwendet werden. 3. Die Kommunikationszeitüberschreitung für "Geräte suchen" kann zur Einstellung der maximalen Kommunikationswartezeit verwendet werden. 4. Die Kommunikationszeitüberschreitung für "Einstellungen vornehmen" kann zur Einstellung der maximalen Kommunikationswartezeit verwendet werden. 5. Die Wiederholungszählung während "Einstellungen vornehmen" kann zur Einstellung der maximalen Anzahl von wiederholten Kommunikationsversuchen mit einem Gerät verwendet werden. 6. Das Wiederholungsintervall während "Einstellungen vornehmen" kann zur Einstellung des Intervalls von wiederholten Kommunikationsversuchen mit einem Gerät verwendet werden. 7. Das Rückstellungsintervall für "IP-Adresse automatisch zurückstellen" kann das Intervall für die automatische Rückstellung einstellen. 8. Geben Sie benutzerdefinierte Werte für die oben beschriebenen Einstellungen ein und klicken Sie die [OK]-Taste zur Speicherung der Einstellungen.