## Définition de l'adresse IP

Suivez la procédure ci-dessous pour définir l'adresse IP du périphérique :

1. Cliquez sur le bouton Paramètres du périphérique()pour ouvrir la fenêtre des paramètres.
2. Sélectionnez la méthode d'acquisition IP appropriée parmi les options proposées.
3. Si vous choisissez Manuelle, vous pouvez configurer les paramètres manuellement.
4. Entrez les valeurs dans les champs appropriés Adresse IP, Masque de sous-réseau et Adresse de passerelle par défaut.
5. Cliquez sur [Appliquer].
6. Si la fenêtre Saisissez votre mot de passe s'affiche, entrez le mot de passe approprié pour valider les paramètres.
7. Le périphérique prenant en charge l'outil de configuration sera automatiquement ajouté à la base de données de l'outil de configuration après la configuration.
8. Les informations de tout périphérique déjà ajouté à la base de données de l'outil Configuration seront automatiquement actualisées après la configuration.
9. Le périphérique ne prenant pas en charge l'outil de configuration ne sera pas ajouté à la base de données de l'outil de configuration après la configuration.
10. Si vous devez redémarrer le périphérique après la configuration, cliquez sur [OK] dans la fenêtre Configuration terminée.
11. Si vous ne souhaitez pas redémarrer le périphérique immédiatement, cliquez sur [Annuler] pour fermer la fenêtre. Utilisez la Fonction redémarrer pour redémarrer le périphérique à une date ultérieure.