## 環境設定を行う

検索、通信タイムアウトなどの設定を行います。 以下の手順でデバイス検索範囲を設定します。 1．[ツール]-[環境設定]コマンドにより、環境設定ウィンドウを表示します。 デバイス検索範囲を追加する場合 2．「IPブロードキャスト設定」に、追加するブロードキャストIPアドレスを入力して「追加」ボタンをクリックします。 3．下のリストに追加したブロードキャストIPアドレスが表示されます。 デバイス検索範囲を削除する場合 4．「IPブロードキャスト設定」の下のリストに表示されているIPアドレスを選択し、「削除」ボタンをクリックします。 5．リストからIPアドレスが削除されます。 ローカルサブネットを含む検索を行う場合 6．「ローカルサブネットを検索する。」をチェックします。 ローカルポートを検索する場合 7．USB接続のデバイスを検出するには、「USBを検索する。」をチェックします。 8．LPT接続のデバイスを検出するには、「LPTを検索する。」をチェックします。 9．上記の設定を任意の値とし、OKボタンを押すことで、設定を保存することができます。 自動的にIPアドレスを再設定します。 1．「自動的にIPアドレスを再設定する。」をチェックします。 DHCP環境で動的に登録デバイスのIPアドレスが変更されたときや、デバイスのIPアドレスを変更したときに、自動的にIPアドレスを検出し、再設定することができます。 再設定可能なアドレスは、上記のデバイス検索範囲で設定している範囲内となります。 以下の手順でタイムアウトを設定します。 1．「タイムアウト設定」ボタンをクリックし、タイムアウト設定ウィンドウを表示します。 2．「デバイス検索時」の検索タイムアウト時間は、最長の検索待ち時間を設定できます。 3．「デバイス検索時」の通信タイムアウト時間は、最長の通信待ち時間を設定できます。 4．「設定時」の通信タイムアウト時間は、最長の通信待ち時間を設定できます。 5．「設定時」のリトライ回数は、デバイスとの通信の最大のリトライ回数を設定できます。 6．「設定時」のリトライ間隔は、デバイスとの通信のリトライ間隔を設定できます。 7．「IPアドレス自動再設定」の再設定間隔は、自動再設定の間隔を設定できます。 8．上記の設定を任意の値とし、OKボタンを押すことで、設定を保存することができます。