## 环境设置

设置查找、通信超时等。 通过下列步骤设置设备查找参数。 1. 选择【工具】然后选择【环境设置】命令来显示“环境设置”窗口。 如果添加设备查找参数。 2. 在“IP广播地址设置”中输入广播地址，并且单击【添加】按钮。 3. 已添加的广播IP地址将显示在下面列表中。 如果删除设备查找参数。 4. 在“IP广播地址设置”下选择显示在列表中的IP地址，并且单击【删除】按钮。 5. 从列表中删除IP地址。 如果执行包含本地子网的查找。 6. 选中“查找本地子网”。 如果查找本地端口。 7. 若要查找用USB连接的设备，启用“查找USB”。 8. 若要查找用LPT连接的设备，启用“查找LPT”。 9. 输入如上所述设置的用户定义值并且单击【确定】按钮来保存设置。 如果您希望自动重置IP地址。 1. 勾选“自动重置IP地址”。 如果使用DHCP环境自动注册的设备的IP地址已更改，或者设备IP地址已更改，您可以自动查找和重置IP地址。可重置地址在通过设备设置的参数范围中。 通过下列步骤设置超时。 1. 单击【超时设置】按钮来显示“超时设置”窗口。 2. “查找设备”的查找超时时间可以用来设置最大查找等待时间。 3. “查找设备”的通信超时时间可以用来设置最大通信等待时间。 4. “通信设置”的通信超时时间可以用来设置最大通信等待时间。 5. “通信设置”的重试次数可以用来设置设备最大通信重试次数。 6. “通信设置”的重试间隔可以用来设置设备通信重试间隔。 7. “自动重置IP地址”的重置间隔可以用来设置自动重置的间隔。 8. 输入如上所述设置的用户定义值并且单击【确定】按钮来保存设置。