## IP 주소 설정

아래의 절차에 따라 장치 IP 주소를 설정합니다.

1. 장치 설정 버튼()을 클릭하여 설정 창을 엽니다.
2. 표시된 선택 항목에서 적절한 IP 취득 방법을 선택합니다.
3. 수동을 선택한 경우 설정을 수동으로 구성할 수 있습니다.
4. IP 주소, 서브넷 마스크 및 기본 게이트웨이 주소 필드에 적절한 값을 입력합니다.
5. [확인]을 클릭합니다.
6. 암호 입력 창이 표시되면 적절한 암호를 입력하여 설정을 확인합니다.
7. 구성 후 Configuration Tool이 지원하는 장치는 Configuration Tool 데이터베이스에 자동으로 추가됩니다.
8. 구성 후 Configuration Tool 데이터베이스에 이미 추가된 장치의 정보가 자동으로 업데이트됩니다.
9. 구성 후 Configuration Tool이 지원하지 않는 장치는 Configuration Tool 데이터베이스에 추가되지 않습니다.
10. 설치 후 장치를 다시 시작할 필요가 있으면 설정 업데이트 창에서 [확인]을 클릭합니다.
11. 장치를 즉시 다시 시작하지 않으려면 [취소]를 클릭하여 창을 닫습니다. 나중에 장치를 다시 시작하려면 장치 다시 시작 기능을 사용합니다.