## Implémenter le clonage (paramètres du périphérique) Implémentez le clonage en procédant de la façon suivante : Sélectionnez le périphérique cible du clonage. Cliquez sur le bouton [Exécuter]. Entrez le mot de passe du périphérique dans Mot de passe de la source du clonage, puis entrez le mot de passe du périphérique cible du clonage dans Mot de passe de la cible du clonage. Cliquez sur le bouton [OK] pour implémenter le clonage. L'écran de progression du clonage s'affiche. Une fois que le clonage est terminé, les résultats de l'opération s'affichent automatiquement. Opérations supplémentaires Les opérations suivantes sont également possibles dans le cadre de l'implémentation d'un clonage. Plusieurs périphériques peuvent être précisés comme « périphérique cible du clonage ». Si vous avez déjà affiché le menu de l'administrateur et modifié puis entré le mot de passe du périphérique, il n'est pas nécessaire de taper de mot de passe dans le champ Mot de passe de la source du clonage. En cas d'échec du clonage, les périphériques concernés retournent automatiquement dans l'état qu'ils auraient si vous cliquiez sur le bouton Précédent. Restrictions Au moins un périphérique cible du clonage doit être sélectionné. Si vous sélectionnez plusieurs périphériques cibles du clonage, seul un mot de passe cible peut être spécifié. Si le périphérique cible du clonage n'est pas accessible avec le mot de passe cible, le clonage ne sera pas implémenté pour ce périphérique. Seuls les périphériques compatibles avec ce périphérique sont affichés dans le tableau des périphériques cibles du clonage.