## Konfigurieren der IP-Adresse

Führen Sie die nachstehenden Schritte zur Konfiguration der IP-Adresse des Geräts aus:

1. Klicken Sie auf die Geräteeinstellungsschaltfläche()um das Einstellungsfenster zu öffnen.
2. Wählen Sie die entsprechende IP-Abrufmethode aus den angezeigten Optionen.
3. Bei Auswahl von Manuell können Sie die Einstellungen manuell konfigurieren.
4. Geben Sie Werte in die entsprechenden Felder für IP-Adresse, Teilnetzmaske und Standard-Gateway-Adresse ein.
5. Klicken Sie auf Übernehmen.
6. Wenn das Fenster Kennwort eingeben angezeigt wird, geben Sie das entsprechende Kennwort zum Bestätigen der Einstellungen ein.
7. Das vom Configuration Tool unterstützte Gerät wird nach der Konfiguration automatisch der Configuration Tool Datenbank hinzugefügt.
8. Die Informationen des Geräts, das der Configuration Tool Datenbank bereits hinzugefügt worden ist, werden nach der Konfiguration automatisch aktualisiert.
9. Das vom Configuration Tool nicht unterstützte Gerät wird nach der Konfiguration der Configuration Tool Datenbank nicht hinzugefügt.
10. Wenn Sie das Gerät nach der Konfiguration neu starten müssen, klicken Sie im Fenster Konfiguration abgeschlossen auf [OK].
11. Wenn das Gerät nicht sofort neu gestartet werden soll, klicken Sie auf [Abbrechen], um das Fenster zu schließen. Verwenden Sie die Funktion Neustart wenn Sie das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt neu starten müssen.