## Impostazione dell’indirizzo IP

Attenersi alla seguente procedura per impostare l'indirizzo IP della periferica :

1. Fare clic sul pulsante Impostazione periferica() per aprire la finestra Impostazione.
2. Dall’elenco delle opzioni visualizzate, selezionare il metodo di acquisizione dell’IP appropriato.
3. Se si sceglie l’opzione Manuale, si avrà la possibilità di configurare manualmente le impostazioni.
4. Nei campi Indirizzo IP, Subnet Mask e Gateway predefinito, inserire i valori appropriati.
5. Fare clic su [Applica].
6. Se viene visualizzata la finestra Inserisci password, immettere la password appropriata per confermare le impostazioni.
7. La periferica che supporta Configuration Tool verrà automaticamente aggiunta al database di Configuration Tool dopo la configurazione.
8. Le informazioni sulla periferica già aggiunta al database di Configuration Tool verranno automaticamente aggiornate dopo la configurazione.
9. La periferica che non supporta Configuration Tool non verrà aggiunta al database di Configuration Tool dopo la configurazione.
10. Per riavviare la periferica dopo l'impostazione, fare clic su [OK] nella finestra Setup completo.
11. Se non si desidera riavviare immediatamente la periferica, fare clic su [Annulla] per chiudere la finestra. Usare la funzione Riavvia per riavviare la periferica in seguito.