## Fazer configurações do ambiente

Faça configurações como pesquisas, tempo limite das comunicações e etc. Defina os parâmetros de pesquisa de dispositivos usando o procedimento a seguir. 1.Selecione [Ferramentas] e depois o comando [Configurações de ambiente] para exibir a janela "Configurações de ambiente". Ao adicionar parâmetros de pesquisa de dispositivo: 2.Insira o endereço de transmissão a ser adicionado em "Configurações da transmissão via IP" e clique no botão [Adicionar]. 3.O endereço de transmissão via IP adicionado à lista a seguir será exibido. Ao excluir parâmetros de pesquisa de dispositivo: 4.Insira o endereço IP a ser adicionado em "Configurações da transmissão via IP" e clique no botão [Excluir]. 5.Endereço IP excluído da lista. Ao realizar pesquisas incluindo sub-redes. 6.Marque "Pesquisar sub-rede local". Ao pesquisar portas locais. 7.Para pesquisar por dispositivos conectados usando USB, ative "Procurar USB". 8.Para pesquisar por dispositivos conectados usando LPT, ative "Procurar LPT". 9.Insira os valores definidos pelo usuário para as configurações descritas acima e clique no botão [OK] para salvar as configurações. Se desejar que o endereço IP seja redefinido automaticamente. 1.Marque "Redefinir o endereço IP automaticamente". Se o endereço IP de um dispositivo registrado automaticamente usando o ambiente DHCP for alterado ou o endereço IP do dispositivo tiver mudado, será possível pesquisar e redefinir automaticamente o endereço IP. Os endereços redefiníveis estão dentro dos parâmetros definidos usando os dispositivos. Defina o tempo limite usando o procedimento a seguir: 1.Clique no botão [Configurações de tempo limite] para exibir a janela "Configurações de tempo limite". 2.O tempo limite de pesquisas para "Procurando dispositivos" pode ser usado para definir o tempo máximo de espera para a pesquisa. 3.O tempo limite das comunicações para "Procurando dispositivos" pode ser usado para definir o tempo máximo de espera das comunicações. 4.O tempo limite das comunicações quando estiver "Fazendo as configurações" pode ser usado para definir o tempo máximo de espera das comunicações. 5.A função Tentar contagem novamente enquanto estiver "Fazendo as configurações" pode ser usada para definir o número máximo de novas tentativas de comunicações com um dispositivo. 6.A função Intervalo entre novas tentativas enquanto estiver "Fazendo as configurações" pode ser usada para definir o número máximo de novas tentativas de comunicações com um dispositivo. 7.O Intervalo entre novas tentativas para "Redefinir o endereço IP automaticamente" pode definir o intervalo para a redefinição automática. 8.Insira os valores definidos pelo usuário para as configurações descritas acima e clique no botão [OK] para salvar as configurações.