## 環境設定

用於設定搜尋、通訊逾時等項目。 請依照下列步驟設定裝置搜尋參數。 1. 選取「工具」，再選取「環境設定」指令，以顯示「環境設定」視窗。 若要新增裝置搜尋參數。 2. 在「IP廣播設定」中輸入要新增廣播位址，再按一下「新增」按鈕。 3. 畫面會出現新增至清單的廣播IP位址。 若要刪除裝置搜尋參數。 4. 從「IP廣播設定」下的清單選取要刪除的IP位址，再按一下「刪除」按鈕。 5. 從清單刪除IP位址。 若要搜尋執行範圍包含本機子網路。 6. 勾選「搜尋本機子網路」。 若要搜尋本機連接埠。 7. 搜尋使用USB連接的裝置，請啟用「搜尋USB」。 8. 搜尋使用LPT連接的裝置，請啟用「搜尋LPT」。 9. 為上述設定輸入使用者定義值，再按一下「確定」按鈕儲存設定。 若要自動重置IP位址。 1. 勾選「自動重置IP位址」。 如果裝置使用DHCP環境自動登錄的IP位址改變，或裝置IP位址已經變更，您可以自動搜尋並重置裝置IP位址。可重置位址限用該裝置設定的參數。 請依照下列步驟設定逾時。 1. 按一下「逾時設定」按鈕以顯示「逾時設定」視窗。 2.「搜尋裝置」的搜尋逾時時間，可用來設定最長搜尋等候時間。 3.「搜尋裝置」的通訊逾時時間，可用來設定最長通訊等候時間。 4.「通訊設定」的通訊逾時時間，可用來設定最長通訊等候時間。 5.「通訊設定」的重試計數，可用來設定與裝置通訊的最多重試次數。 6.「通訊設定」的重試間隔時間，可用來設定與裝置通訊的重試間隔時間。 7.「自動重置IP位址」的重置間隔時間，可設定自動重置的間隔時間。 8. 為上述設定輸入使用者定義值，再按一下「確定」按鈕儲存設定。