## 設定IP位址

請依照下列步驟設定裝置的IP位址：

1. 按一下裝置設定按鈕()，開啟設定視窗。
2. 從畫面顯示的選項，選取適當的IP取得方式。
3. 如果您選擇手動，就可手動配置設定。
4. 在IP 位址、子網路遮罩和預設閘道位址欄位輸入適合的值。
5. 按一下「確定」。
6. 如果出現輸入密碼視窗，請輸入適合的密碼以確認設定。
7. 設定完成後，支援Configuration Tool的裝置會自動新增至Configuration Tool資料庫。
8. 設定完成後，成功新增至Configuration Tool資料庫的裝置，其資訊也會自動更新。
9. 設定完成後，不支援Configuration Tool的裝置不會新增至Configuration Tool資料庫。
10. 設定完成後如需立即重新啟動裝置，請按一下設定已更新視窗中的「確定」。
11. 如不立即重新啟動裝置，按一下「取消」關閉視窗。稍後如需重新啟動裝置，請使用重新啟動裝置功能。