## Créer des paramètres d'environnement

Créez des paramètres tels que des recherches, des délais de communication, etc. Définissez les paramètres de recherche de périphérique en procédant de la façon suivante : 1. Sélectionnez [Outils] puis [Paramètres d'environnement] afin d'afficher la fenêtre Paramètres d'environnement. Pour ajouter des paramètres de recherche de périphérique : 2. Entrez dans le champ Paramètres de diffusion IP l'adresse de diffusion à ajouter, puis cliquez sur le bouton [Ajouter]. 3. L'adresse IP de diffusion ajoutée à la liste suivante sera affichée. Pour supprimer des paramètres de recherche de périphérique : 4. Sélectionnez dans la liste sous Paramètres de diffusion IP l'adresse IP à afficher, puis cliquez sur le bouton [Supprimer]. 5. L'adresse IP est supprimée de la liste. Les recherches effectuées porteront sur les sous-réseaux inclus. 6. Cochez Rechercher sur le sous-réseau local. Pour rechercher des ports locaux : 7. Pour rechercher des périphériques connectés aux ports USB, cochez Rechercher sur les ports USB. 8. Pour rechercher des périphériques connectés aux ports LPT, cochez Rechercher sur les ports LPT. 9. Entrez les valeurs de votre choix pour les paramètres décrits ci-dessus, puis cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer les paramètres. Pour réinitialiser automatiquement l'adresse IP : 1. Cochez Réinitialiser automatiquement l'adresse IP. Si l'adresse IP du périphérique ou d'un périphérique enregistré automatiquement via l'environnement DHCP a changé, vous pouvez rechercher l'adresse IP et la réinitialiser automatiquement. Les adresses réinitialisables font partie des paramètres définis à l'aide des périphériques. Définissez les délais d'expiration en procédant de la façon suivante : 1. Cliquez sur le bouton [Paramètres de dépassement de délai] pour afficher la fenêtre du même nom. 2. L'option Délai d'expiration de la recherche pour la recherche des périphériques peut être utilisée pour définir le délai d'attente maximal pour la recherche. 3. L'option Délai d'expiration de communication pour la recherche des périphériques peut être utilisée pour définir le délai d'attente maximal pour la communication. 4. L'option Délai d'expiration de communication pour la recherche des périphériques peut être utilisée pour définir le délai d'attente maximal pour la communication. 5. Dans le cadre de la création de paramètres, l'option Nombre de tentatives peut être utilisée pour définir le nombre maximal de tentatives de communication avec un périphérique. 6. Dans le cadre de la création de paramètres, l'option Intervalle entre deux tentatives peut être utilisée pour définir l'intervalle entre deux tentatives de communication avec un périphérique. 7. L'option Intervalle entre deux réinitialisations, relatif à la réinitialisation automatique de l'adresse IP, peut être utilisée pour définir l'intervalle entre deux réinitialisations automatiques. 8. Entrez les valeurs de votre choix pour les paramètres décrits ci-dessus, puis cliquez sur le bouton [OK] pour enregistrer les paramètres.