## 환경 설정

검색, 통신 시간 제한 등과 같은 사항을 설정합니다. 다음 절차를 사용하여 장치 검색 매개 변수를 설정합니다. 1. [도구] 다음 [환경 설정] 명령을 선택하여 "환경 설정" 창을 표시합니다. 장치 검색 매개 변수를 추가할 경우. 2. "IP 브로드캐스트 설정"에 추가할 브로드캐스트 주소를 입력하고 [추가] 버튼을 클릭합니다. 3. 다음 목록에 추가된 브로드캐스트 IP 주소가 표시됩니다. 장치 검색 매개 변수를 삭제할 경우. 4. "IP 브로드캐스트 설정" 아래 목록에 표시된 IP 주소를 선택하고 [삭제] 버튼을 클릭합니다. 5. 목록에서 IP 주소가 삭제됩니다. 로컬 서브넷을 포함하는 검색을 수행할 경우. 6. "로컬 서브넷 검색"을 선택합니다. 로컬 포트를 검색할 경우. 7. USB를 사용하여 연결된 장치를 검색하려면 "USB 검색"을 활성화합니다. 8. LPT를 사용하여 연결된 장치를 검색하려면 "LPT 검색"을 활성화합니다. 9. 위에서 설명한 설정에 대한 사용자 정의 값을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭하여 설정을 저장합니다. IP 주소를 자동으로 재설정하려는 경우. 1. "IP 주소 자동 재설정"을 선택합니다. DHCP 환경을 사용하여 자동으로 등록된 장치의 IP 주소가 변경되었거나 장치 IP 주소가 변경된 경우 IP 주소를 자동으로 검색 및 재설정할 수 있습니다. 재설정 가능한 주소는 장치를 사용하는 매개 변수 범위 안에 있습니다. 다음 절차에 따라 시간 제한을 설정합니다. 1. [시간 제한 설정] 버튼을 클릭하여 "시간 제한 설정" 창을 표시합니다. 2. "장치 검색"의 검색 시간 제한 시간을 사용하여 최대 검색 대기 시간을 설정할 수 있습니다. 3. "장치 검색"의 통신 시간 제한 시간을 사용하여 최대 통신 대기 시간을 설정할 수 있습니다. 4. "통신 설정" 중에 통신 시간 제한 시간을 사용하여 최대 통신 대기 시간을 설정할 수 있습니다. 5. "통신 설정" 중에 재시도 횟수를 사용하여 장치와의 최대 통신 재시도 횟수를 설정할 수 있습니다. 6. "통신 설정" 중에 재시도 간격을 사용하여 장치와의 통신 재시도 간격을 설정할 수 있습니다. 7. "IP 주소 자동 재설정"의 재설정 간격에서 자동 재설정 간격을 설정할 수 있습니다. 8. 위에서 설명한 설정에 대한 사용자 정의 값을 입력하고 [확인] 버튼을 클릭하여 설정을 저장합니다.