## Modifica dettagli download

Se si fa clic sul nome di un componente registrato in un progetto, è possibile modificare i valori nei campi Componente, ID, Volume e Percorso.

Il nome file del modulo PCL sarà “ID”. Questo “ID” è usato per selezionare un modulo nell’ambiente di linguaggio PCL. Per l’“ID”, puoi specificare una stringa compresa fino a 64 caratteri alfanumerici a byte singolo, - o _.

I nomi dei file di modulo POSTSCRIPT sono quelli indicati nel campo Nome. Nome viene utilizzato per selezionare moduli nell’ambiente POSTSCRIPT.

Nei nomi di file è possibile usare solo caratteri alfanumerici a byte singolo.

Il Volume predefinito è un disco. Il nome predefinito del Percorso viene determinato in base a ogni tipo di file. Questi valori sono variabili che non devono essere modificate se non strettamente necessario.

Poiché la periferica esegue la ricerca solo nelle directory predeterminate, non è in grado di riconoscere le risorse di un file che è stato scaricato in un’altra directory e non può utilizzare tale file.

Non è possibile utilizzare determinati caratteri in Nome. Tali caratteri non consentiti immessi nel campo Nome vengono sostituiti con un trattino (-) e quindi la voce viene registrata su una periferica.

%()/<>[]\{}_:"*?|

Per le pagine di prova ci sono regole speciali per i nomi. Alcune stampanti di destinazione seguono la regola DEMOx.DMO (dove x è un valore intero compreso tra 1 e 32). Se si specifica un nome che non rispetta la regola indicata sopra, la stampante di destinazione non è in grado di stampare. Per le altre stampanti, puoi specificare una stringa compresa fino a 40 caratteri alfanumerici a byte singolo, - o _ come il nome del file, con un’estensione DMO.

Attenzione

- Gli ID indicati in giallo nella finestra di modifica di un profilo ICC sono già utilizzati in un progetto e non sono disponibili per l’uso.