## IPアドレス設定を行う

以下の手順でIPアドレス設定を行います。

1. デバイス設定ボタン()をクリックして、“デバイス設定”ウインドウを表示します。
2. “IPアドレス取得方法”エリアより、IPアドレス取得方法を選択します。
3. IPアドレス取得方法を“Auto”とした場合、チェックボックスより具体的な設定方法を選択します。
4. “詳細設定“エリアのメッセージに従い、有効な入力エリアへ値を入力します。
5. [設定]ボタンをクリックします。
6. パスワードを要求された場合、選択デバイスの設定認証用パスワードを入力します。
7. 設定終了により、”設定完了”メッセージボックスが表示されます。
8. 設定後、Configuration Toolに登録可能なデバイスの場合、自動的に登録されます。
9. 設定後、Configuration Toolに登録済のデバイスの場合、自動的に登録情報を更新します。
10. 設定後、Configuration Toolに登録できないデバイスの場合、設定を変更して終了します。
11. 設定後のデバイス再起動が必要な場合、“設定完了”メッセージボックスの[OK]ボタンをクリックすることにより、デバイスの再起動を開始します。
12. すぐにデバイス再起動を行わない場合、[キャンセル]ボタンをクリックし、メッセージボックスを閉じます。
    デバイス再起動が必要になった時点で、再起動機能により、デバイスを再起動します。