## Klonen implementieren (Geräteeinstellung) Implementieren Sie das Klonen mithilfe des folgenden Verfahrens. Wählen Sie das Zielgerät für das Klonen. Klicken Sie auf die [Ausführen]-Taste. Geben Sie das Gerätekennwort in "Klonenquelle-Kennwort" ein und danach das Kennwort des Zielgeräts für das Klonen in "Klonenziel-Kennwort". Klicken Sie die [OK]-Taste zur Implementierung des Klonen. Der Bildschirm des Klonenfortschritts wird angezeigt. Nach Abschluss des Klonen werden die Klonenergebnisse automatisch angezeigt. Zusätzliche Ergänzungen Die folgenden Vorgänge sind auch bei der Implementierung des Klonen möglich. Mehrere Geräte können als "Klonenzielgerät" angegeben werden. Falls Sie das Administratormenü bereits angezeigt und das Kennwort geändert sowie das Gerätekennwort eingegeben haben, brauchen Sie in "Klonenquelle-Kennwort" kein Kennwort einzugeben. Geräte, bei denen das Klonen fehlschlug, werden bei Klicken der "Zurück"-Taste automatisch in den gewählten Zustand zurückkehren. Einschränkungen: Sie müssen mindestens ein "Klonenzielgerät" wählen. Selbst bei Wahl mehrerer "Klonenzielgeräte" kann nur ein einziges "Klonenziel-Kennwort" angegeben werden. Falls das "Klonenzielgerät" mithilfe des "Klonenziel-Kennworts" nicht zugänglich ist, wird das Klonen für dieses Gerät nicht implementiert. Es werden nur mit diesem Gerät kompatible Geräte in der Tabelle der Klonenzielgeräte angezeigt.