## 初始化卷或分区

在此对话框中，可初始化每个存储和分区。

重新启动设备会启用初始化，而打开此对话框会再次更新分区信息。

初始化后，卷上的所有数据都将被擦除。通常情况下，仅在开始使用打印机上的存储设备时或需要更改其基本配置时，才执行此操作。

在此对话框中，会显示在设备选择区域中选择的设备的每个卷，并且可初始化这些卷。

通过单击“分区使用情况”，可修改硬盘/SD 内存卡上每个卷的所需使用情况。更改使用情况并初始化后关闭该对话框。再次打开该对话框将会刷新分区数据。

初始化后，新数据不会影响与其对应的打印机关联的资源窗口。再次打开该资源窗口。

选择闪存上的卷会显示一个编辑框，用于更改 POSTSCRIPT 分区设置。根据当前选定的设备，指定分区大小（以百分比为单位）并单击“初始化整个闪存”按钮将会更新设置。

选择硬盘/SD 内存卡上的卷将允许您根据当前选定的打印机更改分区大小。当以百分比为单位指定大小时，百分比大小的总和必须为 100%。单击“初始化整个硬盘/SD”按钮后，设置生效。

注意：

- 完全初始化存储设备会移除存储设备中包含的所有分区数据。