## Configurar la dirección IP

Realice el siguiente procedimiento para establecer la dirección IP del dispositivo:

1. Haga clic en el botón Configuración de dispositivo()para abrir la ventana de configuración.
2. Entre las opciones mostradas, seleccione el método de adquisición de IP correspondiente.
3. Si selecciona la opción Manual, puede configurar los parámetros de forma manual.
4. Especifique los valores adecuados en los campos para la Dirección IP, Máscara de subred y Dirección de puerta de enlace predeterminada.
5. Haga clic en [Aplicar].
6. Si se muestra la ventana Escriba la contraseña, especifique la contraseña correspondiente para confirmar la configuración.
7. Los dispositivos compatibles con Configuration Tool se añadirán a la base de datos de Configuration Tool automáticamente después de la configuración.
8. La información del dispositivo que ya se ha añadido a la base de datos de Configuration Tool se actualizará automáticamente después de la configuración.
9. Los dispositivos no compatibles con Configuration Tool no se añadirán a la base de datos de Configuration Tool después de la configuración.
10. Si debe reiniciar el dispositivo tras la configuración, haga clic en [Aceptar] en la ventana Configuración Completa.
11. Si no desea reiniciar el dispositivo inmediatamente, haga clic en [Cancelar] para cerrar la ventana. Utilice la función de Reinicio si necesita reiniciar el dispositivo más tarde.